Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-1522SC  EU

Le haut-parleur pour musique/appel suspendu sera doté d’une enceinte bass-reflex large bande adaptée à un montage au plafond, incluant un haut-parleur conique de 3,94” (12 cm).
Le haut-parleur sera compatible avec des systèmes de haut-parleur basse et haute impédance et inclura un transformateur adapté à la gamme intégré 25/70,7/100 V. Les réglages de puissance du baffle avant pourront être configurés à l’aide d’un tournevis et seront de : 6 W, 3 W et 1,5 W pour fonctionnement sous 70,7 V ; 0,75 W, 0,4 W et 0,2 W pour fonctionnement sous 25 V ; et 6 W et 3 W pour fonctionnement sous 100 V ; plus paramétrages pour fonctionnement avec 16 ohms et fonctionnement direct avec 8 ohms.
Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 88 dB SPL. La puissance nominale admissible (programme continu) sera de 18 W à 8 ohms, 12 W à 16 ohms, et 6 W en cas d’utilisation sur une ligne 70,7 ou 100 V. Réponse en fréquence du haut-parleur : de 65 Hz à 18 kHz. La directivité du haut-parleur sera de moins de Q = 8 pour toutes les bandes de tiers d’octave ISO jusqu’à 4 kHz en cas de mesure dans un semi-espace anéchoïque utilisant un bruit rose limité par bande de tiers d’octave.
Le baffle du haut-parleur sera en ABS résistant au feu. La grille sera en tôle d’acier peinte en blanc avec garniture en ABS résistant au feu et pourra être repeinte. Les instructions pour repeindre la grille seront incluses dans le kit du haut-parleur. Haut-parleur équipé d’un connecteur rapide à ressort doté de deux bornes d’entrée et de deux blocs de jonctions de passage à vis pour pontage.
Diamètre extérieur du haut-parleur n’excédant pas 6,13”, aucune découpe circulaire de plus de 5,31” nécessaire, montage possible sur des surfaces d’une épaisseur allant jusqu’à 1,46”. Arrière du haut-parleur ne dépassant pas 4,25” au-dessus de la surface de montage. Le haut-parleur ne pèsera pas plus de 2,2 lbs.
Le haut-parleur musique/appel suspendu sera le modèle F-1522SC TOA.
Bague de renfort au plafond pour installation sur plafond suspendu : HY-RR1 de chez TOA.