Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-1522SC  EU

De luidspreker voor muziek/oproep is een full-range bass-reflexbehuizing die geschikt is voor plafondmontage, met een conusvormige luidspreker van 12 cm.

De luidspreker is compatibel met luidsprekersystemen met lage en hoge impedantie en bevat een ingebouwde 25/70,7/100 V transformator. Het voorste klankbord heeft met een schroevendraaier instelbare tapinstellingen van: 6 W, 3 W en 1,5 W voor 70,7 V; 0,75 W, 0,4 W en 0,2 W voor 25 V; en 6 W en 3 W voor 100 V; plus instellingen voor 16 ohm en directe 8 ohm werking.

Het geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m met 1 W toegevoerd ingangsvermogen moet 88 dB SPL zijn. Het nominale vermogen (ononderbroken programma) bedraagt 18 W bij 8 ohm, 12 W bij 16 ohm, en 6 W bij gebruik met een 70,7 of 100 V lijnsysteem. De luidspreker heeft een frequentiebereik van 65 tot 18 kHz. De richtingsgevoeligheid van de luidspreker moet minder dan Q = 8 zijn voor alle ISO 1/3octaafbanden tot 4 kHz, gemeten in een echovrije halfruimtelijke omgeving met gebruikmaking van 1/3 octaaf roze ruis met bandbegrenzing.

Het frontpaneel moet van brandbestendig ABS-kunsthars zijn gemaakt. Het rooster bestaat uit witgelakt plaatstaal met een brandwerende ABS-harsafwerking en kan  worden overgeschilderd. Instructies voor het overspuiten van het rooster worden bij de luidspreker meegeleverd. De luidspreker is voorzien van een verende push-in connector met twee ingangsklemmen en twee doorgangsklemmen voor overbrugging.

De luidspreker heeft een buitendiameter van maximaal 15,5 cm., heeft een cirkelvormige uitsparing van maximaal 135 mm. en kan worden gemonteerd in oppervlakken met een dikte van maximaal 37 mm. De achterkant van de luidspreker mag niet meer dan 100 mm. boven het montagevlak uitsteken. De luidspreker weegt niet meer dan 1 kg.

De luidspreker voor muziek/oproep is TOA model F-1522SC.
De plafondversterkingsring voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-RR1.