Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000BTWP

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een kegelvormige woofer van 20 cm (8) zijn. De hoogfrequente component moet een koepeltweeter van 25 mm (1) zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 110° (H) x 100° (V) breedbeeldhoorn met hoge frequentie bevatten, plus een eenvoudig toe te voegen 80° (H) x 80° (V) verstrooiingshoekhoornadapter voor een strakkere verstrooiingsregeling.
Het nominale vermogen moet 60 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (3 W, 15 W, 30 W, 60 W bij 100 V en 1,5 W, 7,5 W, 15 W, 30 W en 60 W bij 70 V) die via de achterkant van de ruimte verstelbaar zijn. De gevoeligheid op een afstand van 1 m bij een ingangsniveau van 1 W moet bij gebruik van de claxonadapter 92 dB en 93 dB bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons van 65 - 20 kHz hebben.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet een IEC 529 spatwaterdichtheid van IPX4 hebben. De luidspreker moet een bedrijfstemperatuur hebben van -10° C tot +50° C (14° F tot 122° F). De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat met roestwerende verf zijn. Beugels voor luidsprekerstand, wand- en plafondmontage worden meegeleverd en optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor de meer veeleisende installatieruimten.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 244 x 373 x 235 mm (9,61 x 14,69 x 9,25) en een gewicht van 7,4 kg (16,31 lbs.).
De luidspreker moet van het TOA-model F-2000BTWP/F-2000WTWP zijn.
De paalbeugels moeten de SP-131 en YS-60B zijn.
De subwoofer moet de FB-100 of FB-120B/W zijn.