Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000BT

Głośnik powinien być obudową z dwustronnym reflektorem basowym odpowiednią do montażu na suficie lub na ścianie. Składnik o niskiej częstotliwości powinien mieć postać stożkowego głośnika niskotonowego o średnicy 20 cm (8). Elementem o wysokiej częstotliwości jest kopułkowy głośnik wysokotonowy o średnicy 25 mm (1). Dla zapewnienia krystalicznego dźwięku na dużym obszarze, głośnik wyposażono w tubę o wysokiej częstotliwości i szerokim kącie promieniowania 110&deg; (poziom) x 100&deg; (pion). W zestawie znajduje się adapter umożliwiający ograniczenie kąta promieniowania do 80&deg; (poziom) x 80&deg; (pion).
Moc znamionowa wejścia wynosi 60 W. Głośnik powinien zawierać transformator z wieloma odczepami (3 W, 15 W, 30 W, 60 W przy napięciu 100 V i 1,5 W, 7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W przy napięciu 70 V) regulowanymi za pośrednictwem tylnej części obudowy. Czułość w odległości 1 m z zastosowanym poziomem wejściowym 1 W powinna wynosić 92 dB i 93 dB przy użyciu adaptera sygnału dźwiękowego. Głośnik powinien mieć pasmo przenoszenia częstotliwości 65-20 kHz.
Obudowa głośnika powinna być wykonana z żywicy HIPS. Głośnik powinien być dostępny w kolorze białym lub czarnym, a także powinien nadawać się do przemalowania. Kratka jest siatką dziurkowaną, stalową płytą powlekaną powierzchniowo. Wsporniki do montażu głośnikowego, ściennego i sufitowego powinny być dołączone, a także opcjonalnie dostępne wsporniki dla bardziej wymagających miejsc instalacji.
Urządzenie powinno być kompaktowe i lekkie, o wymiarach 244 x 373 x 235 mm (9,61 x 14,69 x 9,25) i wadze 7,4 kg (16,31 funtów).
Głośnikiem jest model TOA F-2000BT/F-2000WT.
Wspornik do montażu sufitowego to HY-CM20B/HY-CM20W.
Wspornik klastra powinien być HY-CL20B.
Subwoofer powinien być modelem FB-100 lub FB-120B/W.