Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000BT

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 20 см (8) конусный низкочастотный громкоговоритель. Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для чистого широкополосного звукового покрытия громкоговоритель должен включать высокочастотный звуковой рупор с широким углом дисперсии 110&deg; (Г) x 100&deg; (В), а также легко добавляемый рупорный адаптер с углом дисперсии 80&deg; (Г) x 80&deg; (В) для более плотного контроля дисперсии.
Номинальный входной сигнал должен составлять 60 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (3 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт при 100 В и 1,5 Вт, 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 92 дБ и 93 дБ при использовании рупорового адаптера. Частотная характеристика динамика должна составлять от 65 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку из обработанной поверхности стальной пластины. В комплект поставки входят кронштейны для установки на подставке, стене и потолке, а также дополнительные кронштейны для более сложных мест установки.
Устройство должно быть компактным и легким и иметь размеры 244 x 373 x 235 мм (9,61 x 14,69 x 9,25) и вес 7,4 кг (16,31 фунтов).
Динамик должен быть TOA модели F-2000BT/F-2000WT.
Потолочный монтажный кронштейн должен быть HY-CM20B/HY-CM20W.
Кронштейн кластера должен быть HY-CL20B.
Сабвуфер должен быть FB-100 или FB-120B/W.