Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000B

Urządzenie będzie dwudrożnym głośnikiem naściennym w obudowie typu Bass-Reflex. Elementem niskotonowym będzie głośnik stożkowy o średnicy 20cm.  Przetwornikiem wysokotonowym będzie 1-calowy tweeter kopułkowy. Zestaw cechować się będzie szerokim kątem promieniowania - w zakresie 110 x 100 stopni (H x V), który będzie mógł być ograniczony do stożka 80 stopni z użyciem specjalnego adaptera montowanego pod maskownicą.  Zestaw będzie posiadał konfigurację dwudrożną. Impedancja znamionowa urządzenia wynosić będzie 8 Ohm. Efektywność zestawu wynosić będzie nie mniej niż 92 dB SPL (1W/1m) - 93 dB SPL z użyciem adaptera. Moc znamionowa urządzenia wynosić będzie 180W (program ciągły), pasmo przenoszenia będzie zaś nie węższe niż 65 Hz - 20 kHz.  Obudowa zestawu wykonana będzie z tworzywa HIPS. Maskownica wykonana będzie ze stalowej siatki malowanej powierzchniowo. Urządzenie będzie mogło być mocowane przy użyciu dedykowanego metalowego uchwytu montażowego, który załączony będzie do niego w zestawie.  Obudowa cechować się będzie eleganckim wyglądem, kompaktowymi rozmiarami i wagą 6,5 kg.