Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000B

Динамик должен быть двухполосным корпусом с бас-рефлектором, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 20 см (8) конусный низкочастотный громкоговоритель. 
Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкозонного звукового покрытия динамик должен включать широкоугольный высокочастотный рупор с широким углом рассеивания 110° (H) x 100° (V), а также легко добавляемый адаптер 80° (H) x 80° (V) для более жесткого контроля рассеивания. 
Динамик должен поставляться с отдельной высокочастотной и низкочастотной схемой защиты.
Номинальная мощность динамика должна составлять 8 Ом. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 92 дБ и 93 дБ при использовании рупорового адаптера. Номинальная мощность должна составлять 60 Вт непрерывного розового шума и 180 Вт непрерывного действия программы. Частотная характеристика динамика должна составлять от 65 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку из обработанной поверхности стальной пластины. В комплект поставки входят кронштейны для установки на подставке, стене и потолке, а также дополнительные кронштейны для более сложных мест установки.
Устройство должно быть компактным и легким и иметь размеры 244 x 373 x 235 мм (9,61 x 14,69 x 9,25) и вес 6,5 кг (14,33 фунта).
Динамик должен быть TOA модели F-2000B/F-2000W.
Потолочный монтажный кронштейн должен быть HY-CM20B/HY-CM20W.
Кронштейн кластера должен быть HY-CL20B.
Сабвуфер должен быть FB-120B/W.