Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000WTWP

Wetterfester 2-Wege Design-Lautsprecher in formschönem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol mit Stahlgitterblende. Die durch das Gehäusematerial und seine Formgebung erreichte äußerst steife Konstruktion des Gehäuses minimiert das Mitschwingen und ermöglicht dadurch eine saubere und verfärbungsfreie Wiedergabe. Hochtöner mit Oktagon-Horn für verbesserte Abstrahlcharakteristik im Vergleich mit einem Standard CD-Horn. Einfach einzusetzender Hornadapter im Lieferumfang zur Verkleinerung des Abstrahlwinkels. Rückseitiger Drehschalter für die Leistungsanpassung.Inklusive schwenk- und neigbarer Wand-/Deckenhalterung, die auf der Unter- und Rückseite des Lautsprechers befestigt werden kann.
  Nennbelastbarkeit: 60 Watt R.M.S.
 Leistungsanpassung 100V: 60/30/15/3 Watt
Leistungsanpassung 70V: 60/30/15/7,5/1,5 Watt
Übertragungsbereich: 65 – 20000 Hz (-10 dB)
Kennschalldruck: 92 dB (1W, 1m), mit Hornadapter: 93 dB (1W, 1m)
Abstrahlwinkel (-6 dB): 110° hor. × 100° vert., mit Hornadapter: 80° × 80°
Schutzgrad: Ipx4
Abmessungen (B x H x T): 244 × 373 × 235 mm
Gewicht: 7,4 kg (inkl. Halterung)
Farbe: weiß
  Fabrikat: TOA
Typ: F-2000WTWP