Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000WTWP

El altavoz debe ser una caja de reflejo de graves de dos vías adecuada para montaje en techo o pared. El componente de baja frecuencia será un woofer cónico de 20 cm (8"). El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula de 25 mm (1"). Para una cobertura de sonido clara y de área amplia, el altavoz debe incluir una bocina de alta frecuencia de ángulo de dispersión amplio de 110° (H) x 100° (V), además de un adaptador de bocina de ángulo de dispersión de 80° (H) x 80° (V) para un control más estricto de la dispersión.
La entrada nominal será de 60 W. El altavoz incluirá un transformador con múltiples tomas (3 W, 15 W, 30 W, 60 W a 100 V y 1,5 W, 7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W a 70 V) ajustables a través de la parte trasera de la caja. La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 92 dB y 93 dB utilizando el adaptador de bocina. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 65 - 20 kHz.
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. El altavoz debe tener una clasificación a prueba de salpicaduras IEC 529 de IPX4. El altavoz debe tener una temperatura de funcionamiento de -10° C a +50° C (14° F a 122° F). El altavoz estará disponible en blanco o negro, y también será repintable. La rejilla debe ser una red punzonada, de chapa de acero tratada superficialmente con pintura anticorrosiva. Se incluirán soportes para la instalación en soportes de altavoces, pared y techo, y también habrá soportes opcionales disponibles para lugares de instalación más exigentes.
La unidad debe ser compacta y ligera con dimensiones de 244 x 373 x 235 mm (9,61" x 14,69" x 9,25") y un peso de 7,4 kg (16,31 lbs.).

El orador será el modelo TOA F-2000BTWP/F-2000WTWP.
Los soportes de montaje en poste serán el SP-131 y el YS-60B.
El subwoofer será el FB-100 o FB-120B/W.