Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000WTWP

Le haut-parleur sera une enceinte bass-reflex à deux voies adaptée à un montage mural ou au plafond. Le composant basse fréquence sera un woofer de type conique de 20 cm. Le composant haute fréquence sera un tweeter à dôme de 25 mm. Pour une couverture sonore vaste et claire, le haut-parleur inclura un pavillon haute fréquence à angle de dispersion large de 110° (H) x 100° (V), plus un adaptateur de pavillon à angle de dispersion de 80° (H) x 80° (V) facile à ajouter pour un contrôle plus strict de la dispersion.
L’entrée nominale sera de 60 W. Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (3 W, 15 W, 30 W, 60 W à 100 V et 1,5 W, 7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W à 70 V), réglable par l’arrière de l’enceinte. La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 92 dB et 93 dB avec l’adaptateur de pavillon. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 65 Hz à 20 kHz.
L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS. Le haut-parleur sera classé IPX4 résistant aux éclaboussures selon la norme CEI 529. Le haut-parleur possèdera une température de fonctionnement de -10 °C à +50 °C. Le haut-parleur sera disponible en blanc ou noir et pourra être repeint. La grille sera composée d’une plaque en acier perforé, traitée en surface à l’aide d’une peinture anti-corrosion. Des supports pour une installation sur pied, murale et au plafond seront inclus et des supports pour les installations plus exigeantes seront disponibles en option.
L’unité sera compacte et légère, avec des dimensions de 244 x 373 x 235 mm et un poids de 7,4 kg.
Le haut-parleur sera un modèle TOA F-2000BTWP/F-2000WTWP.
Les supports de montage sur mât seront les modèles SP-131 et YS-60B.
Le caisson de basses sera le modèle FB-100 ou FB-120B/W.