Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000WTWP

Dwudrożny głośnik z bass-reflexem, z możliwością montażu naściennego i sufitowego. Wyposażony jest w głośnik niskotonowy 20 cm (8 cali) oraz głośnik wysokotonowy 25 mm (1 cal). Kąt propagacji głośnika wynosi 110 stopi w poziomie i 100 stopni w pionie, w wysokich częstotliwościach osiąga 80 stopni w poziomie i 80 stopni w pionie. Moc znamionowa głośnika wynosi 60W. Głośnik posiada odczepy transformatora (3 W, 15 W, 30 W, 60 W na 100 V i 1.5 W, 7.5 W, 15 W, 30 W, 60 W na 70 V), które można regulować za pomocą śruby umieszczonej na tyle głośnika. Skuteczność głośnika wynosi 92dB (przy 1W i 1m) i 93dB w wysokich częstotliwościach. Zakres częstotliwości pracy głośnika wynosi 65-20kHz. Głośnik odporny na pył i wodę - IPX4. Temperatura pracy głośnika wynosi od -10 stopni C do +50 stopni C. Głośnik występuje w kolorze białym i czarnym. Osłona przednia wykonana jest z metalowej siatki pomalowanej nierdzewną farbą. Do głośnika dostępne sa uchwyty do wielu zastosowań.  Wymiary głośnika:244 x 373 x 235 mm (9.61" x 14.69" x 9.25") waga 7.4 kg (16.31 lbs.).