Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000WTWP

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 20 см (8) конусный низкочастотный громкоговоритель. Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкозонного звукового покрытия динамик должен включать широкоугольный высокочастотный рупор с широким углом рассеивания 110° (H) x 100° (V), а также легко добавляемый адаптер 80° (H) x 80° (V) для более жесткого контроля рассеивания.
Номинальный входной сигнал должен составлять 60 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (3 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт при 100 В и 1,5 Вт, 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт, 60 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 92 дБ и 93 дБ при использовании рупорового адаптера. Частотная характеристика динамика должна составлять от 65 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Громкоговоритель должен иметь класс защиты от брызг IEC 529 IPX4. Рабочая температура динамика должна составлять от -10°С до +50°С (от 14°F до 122°F). Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку, обработанную антикоррозионной краской и обработанную поверхностью стальной пластиной. В комплект поставки входят кронштейны для установки на подставке, стене и потолке, а также дополнительные кронштейны для более сложных мест установки.
Устройство должно быть компактным и легким и иметь размеры 244 x 373 x 235 мм (9,61 x 14,69 x 9,25) и вес 7,4 кг (16,31 фунтов).
Модель громкоговорителя – TOA F-2000BTWP/F-2000WTWP.
Кронштейны для крепления к столбу должны быть SP-131 и YS-60B.
Сабвуфер должен быть FB-100 или FB-120B/W.