Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000WT

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een kegelvormige woofer van 20 cm (8) zijn. De hoogfrequente component moet een koepeltweeter van 25 mm (1) zijn. Voor een heldere en brede geluidsdekking bevat de luidspreker een hoge frequentiehoorn met een brede openingshoek van 110&deg; (H) x 100&deg; (V), plus een eenvoudig toe te voegen hoornadapter met een openingshoek van 80&deg; (H) x 80&deg; (V) voor een strakkere spreidingscontrole.
Het nominale vermogen moet 60 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (3 W, 15 W, 30 W, 60 W bij 100 V en 1,5 W, 7,5 W, 15 W, 30 W en 60 W bij 70 V) die via de achterkant van de ruimte verstelbaar zijn. De gevoeligheid op een afstand van 1 m bij een ingangsniveau van 1 W moet bij gebruik van de claxonadapter 92 dB en 93 dB bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons van 65 - 20 kHz hebben.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat zijn. Beugels voor luidsprekerstand, wand- en plafondmontage worden meegeleverd, en optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor de meer veeleisende installatieplaatsen.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 244 x 373 x 235 mm (9,61 x 14,69 x 9,25) en een gewicht van 7,4 kg (16,31 lbs.).
De luidspreker moet van het type TOA F-2000BT/F-2000WT zijn.
De plafondbeugel is de HY-CM20B/HY-CM20W.
De clusterbeugel moet de HY-CL20B zijn.
De subwoofer moet de FB-100 of FB-120B/W zijn.