Product program / Loudspeaker / Wall

F-2000W

De luidspreker moet een tweeweg basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een kegelvormige woofer van 20 cm (8) zijn. 
De hoogfrequente component moet een koepeltweeter van 25 mm (1) zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 110° (H) x 100° (V) breedbeeldhoorn met hoge frequentie bevatten, plus een eenvoudig toe te voegen 80° (H) x 80° (V) verstrooiingshoekhoornadapter voor een strakkere verstrooiingsregeling. 
De luidspreker moet worden geleverd met afzonderlijke HF- en LF-beveiligingscircuits.
De luidspreker moet worden beoordeeld op 8 ohm. De gevoeligheid op een afstand van 1 m met een ingangsniveau van 1 W moet bij gebruik van de claxonadapter 92 dB en 93 dB bedragen. Het nominale vermogen moet 60 W continu roze geluid en 180 W continu programma zijn. De luidspreker moet een frequentierespons van 65 - 20 kHz hebben.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat zijn. Beugels voor luidsprekerstand, wand- en plafondmontage worden meegeleverd, en optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor de meer veeleisende installatieplaatsen.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 244 x 373 x 235 mm (9,61 x 14,69 x 9,25) en een gewicht van 6,5 kg (14,33 lbs.).
De luidspreker moet van het type TOA F-2000B/F-2000W zijn.
De plafondbeugel is de HY-CM20B/HY-CM20W.
De clusterbeugel moet de HY-CL20B zijn.
De subwoofer moet de FB-120B/W zijn.