Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2322CEN   Q

Urządzenie będzie pełnopasmowym głośnikiem sufitowym w obudowie typu Bass-Reflex. Zbudowane ono bęzie na bazie stożkowego głośnika o średnicy 12cm. 
 Zestaw będzie mógł być zasilany zarówno w technice niskoimpedancyjnej (8/16 Ohm), jak i wysokonapięciowej 25/70/100V. Wbudowany transformator będzie udostępniał odczepy: 30W, 15W, 5W, 1.5W, 0.5W (70V) oraz 30W, 10W, 3W, 1W (100V). Odczep regulowany będzie przy pomocy ukrytego w panelu przednim przełącznika. Zestaw wyposażony będzi w zabezpieczenie przeciwprzeciążaniowe. 
 Urządzenie gwarantować będzie efektywność rzędu 90 dB SPL (1W/1m). Cechować się ono będzie mocą znamionową 120W (przy 8 Ohm). Głośnik zapewni pasmo niewęższe niż w zakresie od 70 Hz do 20 kHz. 
 Obudowa zestawu wykonana będzie z pojedynczego elementu blachy stalowej z panelem przednim z czarnego tworzywa ABS. Maskownica wykonana będzie z tworzywa ABS w kolorze białym. Obudowa mocowane będzie do powierzchni sufitu podwieszanego przy pomocy mechanizmu skręcanego. 
 Zestaw wymagać będzie otworu montażowego o średnicy 200mm oraz głębokości montażowej rzędu 200mm.