Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2322C   EU

Deckeneinbaulautsprecher im Bassreflexgehäuse aus Stahlblech, alle Kunststoffteile in flammwidriger Ausführung (gemäß UL94-V0), breiter Abstrahlwinkel, hochwertige Tonqualität, Leistungswahlschalter leicht zugänglich bei eingebautem Lautsprecher unter Lautsprecherabdeckung, lackierfähige Metallgitterfrontblende, interner Überlastschutz des Lautsprechers mit automatischer Rücksetzfunktion, 60 cm Sicherungsseil mit Schnellverschluss.Optionales Zubehör: AP-Gehäuse, Montagebrücken zur Lastverteilung, Anpassungsring für größere Deckenausschnitte als der Lautsprecher, Bügel für die Aufputzmontage.