Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352CEN   Q

De luidspreker voor muziek/oproep is een 2-weg bass-reflexbehuizing die geschikt is voor plafondmontage. De lagefrequentiecomponent is een conusluidspreker van 12 cm en de hogetonencomponent is een gebalanceerde koepeltweeter van 2,5 cm. De luidspreker is geschikt voor gebruik in ruimten met luchtbehandeling.

De luidspreker is compatibel met luidsprekersystemen met lage en hoge impedantie en bevat een ingebouwde 25/70,7/100 V compensatietransformator. Het voorste klankbord heeft met een schroevendraaier instelbare tapinstellingen van: 30 W, 15 W, 5 W, 1,5 W en 0,5 W voor 70,7 V; 3,7 W, 1,9 W, 0,6 W, 0,2 W en 0,06 W voor 25 V; en 30 W, 10 W, 3 W en 1 W voor 100 V; plus instellingen voor 16 ohm en directe 8 ohm-werking. De ingebouwde overbelastingsbeveiliging moet de luidspreker beschermen tegen een te hoog ingangsvermogen.

Het geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m met 1 W ingangsvermogen moet 90 dB SPL zijn. Het nominale vermogen (continu programma) bedraagt 120 W bij 8 ohm, 60 W bij 16 ohm, en 30 W bij gebruik met een 70,7 of 100 V lijnsysteem. De luidspreker heeft een frequentieresponsbereik van 70 Hz tot 20kHz. De richtingsgevoeligheid van de luidspreker moet minder dan Q = 8 zijn voor alle ISO 1/3 octaafbanden tot 4kHz, gemeten in een echovrije halfruimtelijke omgeving met gebruikmaking van 1/3 octaafs roze ruis met bandbegrenzing.

De luidsprekerbehuizing moet van brandbestendig ABS-kunsthars zijn gemaakt. Het achterhuis bestaat uit één stuk staalplaat. De grille bestaat uit witgelakt plaatstaal met een brandwerende ABS-harsafwerking en kan ter plekke worden overgeschilderd. Instructies voor het overspuiten van het rooster worden bij de luidspreker meegeleverd. De luidspreker is uitgerust met een verwijderbare vergrendelingsconnector met twee schroefbare ingangsklemmen en twee overbrugbare schroefbare doorgangsklemmen.

De luidspreker heeft een buitendiameter van maximaal 230 mm, vereist een ronde uitsparing van maximaal 200 mm en kan worden gemonteerd in oppervlakken met een dikte van maximaal 37 mm. De achterste behuizing mag niet meer dan 200 mm boven het montagevlak uitsteken. De luidspreker weegt niet meer dan 3,7 kg.

De luidspreker voor muziek/oproep is TOA model F-2352C.
De tegelbrug voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-TB1.
De sierring voor het afdekken van te grote gaten (9" tot 11.8") is TOA model HY-TR1.
De zwartgelakte achterbehuizing voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-BC1.