Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352CEN   Q

Dwudroży głośnik sufiowy z bass-reflex przeznaczony do sufitów podwieszanych. Głośnik niskotonowy ma 12 cm, głośnik wysokotonowy ma 2,5 cm.  Głośnik można podłączyć do wzmaniaczy wysoko- i niskoimpedancyjnych, dzięki  transormatorowi: 25/70.7/100 V. Na panelu przednim znajdują się odczepy głośników: 6 W, 3 W, 1.5 W, 0.5 W, 0.25 W dla 70.7 V ; 0.75 W, 0.4 W, 0.2 W, 0.06 W i 0.03 W dla 25 V; 6 W, 3 W, 1 W, 0.5 W dla 100 V; oraz ustawienia dla 16 ohm i 8 ohm.  Sprawność głośnika (przy 1 m na 1 W) jest na poziomie 89 dB. Zakres pracy częstotliwości wynosi od 80 Hz do 20k Hz.