Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352C   EU

2-Wege Deckeneinbaulautsprecher im Bassreflexgehäuse aus Stahlblech, alle Kunststoffteile in flammwidriger Ausführung (gemäß UL94-V0), hochwertige Tonqualität, spezieller Diffuser zur gleichmäßigen Abstrahlung aller Frequenzen in alle Richtungen, dadurch sehr hohe Sprachverständlichkeit unabhängig vom Hörort, Leistungswahlschalter leicht zugänglich bei eingebautem Lautsprecher unter Lautsprecherabdeckung, lackierfähige Metallgitterfrontblende, interner Überlastschutz des Lautsprechers mit automatischer Rücksetzfunktion, 60 cm Sicherungsseil mit Schnellverschluss.Optionale AP Gehäuse, Montagebrücken zur Lastverteilung, Anpassungsring für größere Deckenausschnitte als der Lautsprecher, Bügel für die AP Montage.