Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352C   EU

El altavoz de música/buscapersonas deberá ser un tipo de caja de dos vías con reflejo de graves adecuado para su montaje en el techo. El componente de baja frecuencia será un altavoz cónico de 4,72" (12 cm) y el componente de alta frecuencia será un tweeter de domo balanceado de 1" (2,5 cm). El conjunto del altavoz deberá ser adecuado para su uso en espacios de tratamiento de aire.

El altavoz debe ser compatible con sistemas de altavoces de alta y baja impedancia e incluir un transformador de correspondencia incorporado de 25/70,7/100 V. El deflector delantero tendrá una configuración de grifo ajustable con destornillador de: 30 W, 30 W, 15 W, 7,5 W y 0,5 W para funcionamiento a 70,7 V; 7,5 W, 1,9 W, 0,6 W, 0,2 W y 0,06 W para funcionamiento a 25 V; y 30 W, 30 W, 15 W y 1 W para funcionamiento a 100 V; además de los ajustes para funcionamiento a 16 ohmios y 8 ohmios directos. Los circuitos de protección de sobrecarga incorporados protegerán al altavoz contra una potencia de entrada excesiva.

El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con 1 W de potencia de entrada aplicada será de 90 dB SPL. La potencia nominal (Programa Continuo) será de 120 W a 8 ohmios, 60 W a 16 ohmios y 30 W cuando se utilice con un sistema de línea de 70,7 ó 100 V. El altavoz debe tener un rango de respuesta de frecuencia de 70 Hz a 20k Hz. La directividad del altavoz deberá ser inferior a Q = 8 para todas las bandas de 1/3 de octava de la norma ISO hasta 4k Hz cuando se mida en un entorno anecoico de medio espacio utilizando ruido rosa con limitación de banda de 1/3 de octava.

El baffle del altavoz será de resina ABS resistente al fuego. La caja trasera estará hecha de una sola pieza de chapa de acero. La parrilla será de chapa de acero pintada de color blanco con guarnición de resina ABS resistente al fuego y se podrá volver a pintar en el campo. Las instrucciones para volver a pintar la rejilla se incluirán en el paquete de altavoces. El altavoz estará equipado con un conector de bloqueo extraíble con dos terminales de entrada atornillables y dos terminales de paso puente atornillables.

El altavoz no deberá tener un diámetro exterior superior a 230 mm (9,1"), requerirá un recorte circular no superior a 200 mm (8") y podrá montarse en superficies de hasta 37 mm (1,46") de espesor. El gabinete trasero no debe extenderse más de 7,9" (200 mm) por encima del plano de montaje. El orador no debe pesar más de 3,7 kg (8,16 lbs).

El altavoz de música/paging debe ser TOA modelo F-2352C.
El puente de azulejos y baldosas para la instalación en falso techo será el modelo TOA HY-TB1.
El anillo embellecedor para cubrir agujeros de gran tamaño (9" a 11,8") debe ser del modelo HY-TR1 de TOA.
La caja trasera pintada de negro para la instalación a techo expuesto debe ser del modelo TOA HY-BC1.