Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352SCEN  Q

El altavoz de música/buscapersonas deberá ser un tipo de caja de dos vías con reflejo de graves adecuado para su montaje en el techo. El componente de baja frecuencia será un altavoz de cono de 4,72" (12 cm) y el componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula balanceada de 1" (2,5 cm).

El altavoz debe ser compatible con sistemas de altavoces de alta y baja impedancia e incluir un transformador de correspondencia incorporado de 25/70,7/100 V. El deflector delantero tendrá una configuración de grifo ajustable con destornillador de: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,5 W y 0,25 W para funcionamiento a 70,7 V; 0,75 W, 0,4 W, 0,2 W, 0,06 W y 0,03 W para funcionamiento a 25 V; y 6 W, 3 W, 1 W y 0,5 W para funcionamiento a 100 V; además de los ajustes para funcionamiento a 16 ohm y funcionamiento directo a 8 ohm.

El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con 1 W de potencia de entrada aplicada será de 89 dB SPL. La potencia nominal (Programa Continuo) será de 18 W a 8 ohmios, 12 W a 16 ohmios y 6 W cuando se utilice con un sistema de línea de 70,7 ó 100 V. El altavoz debe tener un rango de respuesta de frecuencia de 80 Hz a 20k Hz. La directividad del altavoz deberá ser inferior a Q = 8 para todas las bandas de 1/3 de octava de la norma ISO hasta 4k Hz cuando se mida en un entorno anecoico de medio espacio utilizando ruido rosa con limitación de banda de 1/3 de octava.

El baffle del altavoz será de resina ABS resistente al fuego. La parrilla será de chapa de acero pintada de color blanco con guarnición de resina ABS resistente al fuego y se podrá volver a pintar en el campo. Las instrucciones para volver a pintar la rejilla se incluirán en el paquete de altavoces. El altavoz debe estar equipado con un conector push in con resorte que tenga dos terminales de entrada y dos terminales de paso puenteado.

El altavoz no deberá tener un diámetro exterior superior a 230 mm (9,1"), requerirá un recorte circular no superior a 200 mm (8") y podrá montarse en superficies de hasta 37 mm (1,46") de espesor. La parte posterior del altavoz no debe extenderse más de 4,5" (113 mm) por encima del plano de montaje. El orador no debe pesar más de 1,5 kg (3,31 lbs).

El altavoz de música y megafonía deberá ser TOA modelo F-2352SC.
El anillo de refuerzo del techo para la instalación en falso techo será el modelo TOA HY-RR2.
El soporte para colgar el ancla será el modelo TOA HY-AH1.
El puente de azulejos y baldosas para la instalación en falso techo será el modelo TOA HY-TB1.
El anillo embellecedor para cubrir agujeros de gran tamaño (9" a 11,8") debe ser del modelo HY-TR1 de TOA.
La caja trasera pintada de negro para la instalación a techo expuesto debe ser del modelo TOA HY-BC1.