Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352SC  EU

2-Wege Deckeneinbaulautsprecher, alle Kunststoffteile in flammwidriger Ausführung (gemäß UL94-V0), hochwertige Tonqualität, spezieller Diffuser zur gleichmäßigen Abstrahlung aller Frequenzen in alle Richtungen, dadurch sehr hohe Sprachverständlichkeit unabhängig vom Hörort, Leistungswahlschalter leicht zugänglich bei eingebautem Lautsprecher unter Lautsprecherabdeckung, lackierfähige Metallgitterfrontblende.Optionales AP Gehäuse
Belastbarkeit: 18 Watt
Impedanzen/Spannung: 8, 16 Ohm, 100V, 70V, 25V
Anpassung:&nbsp; 6W, 3W bei 100V
Lautsprechersysteme: 12 cm Tiefton-Konussystem
„Balanced dome“ Hochtöner
Übertragungsbereich: &nbsp;80 - 20.000 Hz (-10 dB)
Schalldruck:&nbsp; 89 dB (1W/1m)
Blende:&nbsp; 230 mm Ø
Einbaumaß:&nbsp; 200 mm Ø
Einbautiefe:&nbsp; max. 113 mm
Gewicht:&nbsp; 1,5 kg
Farbe :&nbsp; weiß
Abstrahlwinkel: 180&deg; (bis 6,3 kHz), 120&deg; (bis 12,5 kHz)  
  Fabrikat : TOA
Typ : F-2352SC