Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352SC  EU

De luidspreker voor muziek/oproep is een 2-weg bass-reflexbehuizing die geschikt is voor plafondmontage. De lagetonencomponent is een conusluidspreker van 12 cm. en de hogetonencomponent is een gebalanceerde koepeltweeter van 2,5 cm.

De luidspreker is compatibel met luidsprekersystemen met lage en hoge impedantie en bevat een ingebouwde 25/70,7/100 V transformator. Het voorste klankbord heeft met een schroevendraaier instelbare tapinstellingen van: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,5 W en 0,25 W voor 70,7 V; 0,75 W, 0,4 W, 0,2 W, 0,06 W en 0,03 W voor 25 V; en 6 W, 3 W, 1 W en 0,5 W voor 100 V; plus instellingen voor 16 ohm en directe 8 ohm werking.

Het geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m met 1 W toegevoerd ingangsvermogen moet 89 dB SPL zijn. Het nominale vermogen (ononderbroken programma) bedraagt 18 W bij 8 ohm, 12 W bij 16 ohm, en 6 W bij gebruik met een 70,7 of 100 V lijnsysteem. De luidspreker heeft een frequentieresponsbereik van 80 Hz tot 20kHz. De richtingsgevoeligheid van de luidspreker moet minder dan Q = 8 zijn voor alle ISO 1/3 octaafbanden tot 4kHz, gemeten in een echovrije halfruimtelijke omgeving met gebruikmaking van 1/3 octaafs roze ruis met bandbegrenzing.

De frontplaat moet van brandbestendig ABS-hars zijn gemaakt. Het rooster bestaat uit witgelakt plaatstaal met een brandwerende ABS-harsafwerking en kan in de praktijk worden overgeschilderd. Instructies voor het overspuiten van het rooster worden bij de luidspreker meegeleverd. De luidspreker is voorzien van een veerbelaste indrukconnector met twee ingangsklemmen en twee doorgangsklemmen voor overbrugging.

De luidspreker heeft een buitendiameter van maximaal 230 mm, vereist een ronde uitsparing van maximaal 200 mm en kan worden gemonteerd in oppervlakken met een dikte van maximaal 37 mm. De achterkant van de luidspreker mag niet meer dan 113 mm boven het montagevlak uitsteken. De luidspreker weegt niet meer dan 1,5 kg.

De luidspreker voor muziek/oproep is TOA model F-2352SC.
De plafondversterkingsring voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-RR2.
De ankerophangbeugel is TOA model HY-AH1.
De tegelbrug voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-TB1.
De sierring voor het afdekken van overmaatse gaten (9" tot 11.8") is TOA model HY-TR1.
De zwartgelakte achterwand voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-BC1.