Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2852CEN   Q

2- Wege Deckeneinbaulautsprecher im Bassreflexgehäuse aus Stahlblech, alle Kunststoffteile in flammwidriger Ausführung (gemäß UL94-V0), hochwertige Tonqualität bei weitem Abstrahlwinkel, lackierfähige Metallgitterfrontblende, sehr hohe Sprachverständlichkeit unabhängig vom Hörort, Leistungswahlschalter leicht zugänglich bei eingebautem Lautsprecher unter Lautsprecherabdeckung, interner Überlastschutz des Lautsprechers mit automatischer Rücksetzfunktion, 60 cm Sicherungsseil mit Schnellverschluss.Optionale Montagebrücken zur Lastverteilung, Bügel für die AP Montage.