Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2852CEN   Q

Haut-parleur 2 voies suspendu pour diffusion de musique/appel, doté d’une enceinte bass-reflex adaptée à un montage au plafond. Composant basse fréquence : haut-parleur de type conique 6,3” (16 cm) ; composant haute fréquence : tweeter à dôme 1” (2,5 cm). L’assemblage du haut-parleur est compatible avec une utilisation dans des conduits de ventilation.
Le haut-parleur sera compatible avec des systèmes de haut-parleur basse et haute impédance et inclura un transformateur adapté à la gamme intégré 25/70,7/100 V. Baffle avant proposant les réglages suivants (modifiables par tournevis) : 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, et 1,5 W pour fonctionnement sous 70,7 V ; 7,5 W, 3,7 W, 1,9 W, 0,9 W, et 0,2 W pour fonctionnement sous 25 V ; et 60 W, 30 W, 15 W, et 3 W pour fonctionnement sous 100 V ; plus paramétrages pour fonctionnement avec 16 ohms et fonctionnement direct avec 8 ohms. Le circuit de protection intégré contre les surcharges protègera le haut-parleur contre les débits de courant excessifs en entrée.
Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 91 dB SPL. La puissance nominale admissible (programme continu) sera de 180 W à 8 ohms, 120 W à 16 ohms, et 60 W en cas d’utilisation sur une ligne 70,7 ou 100 V. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz. La directivité du haut-parleur sera inférieure à Q = 12 pour toutes les bandes de tiers d’octave ISO jusqu’à 4 kHz (mesure en chambre semi-anéchoïque utilisant un bruit rose limité par bande de tiers d’octave).
Le baffle du haut-parleur sera en ABS résistant au feu. L’enceinte arrière sera faite d’une tôle d’acier d’un seul tenant. La grille sera en tôle d’acier peinte en blanc avec garniture en ABS résistant au feu et pourra être repeinte. Les instructions pour repeindre la grille seront incluses dans le kit du haut-parleur. Le haut-parleur sera équipé d’un connecteur de verrouillage amovible doté de deux bornes d’entrée vissées et de deux bornes de passage de pontage vissées.
Le diamètre extérieur du haut-parleur n’excèdera pas les 11,1” (280 mm), le haut-parleur ne nécessitera pas une découpe circulaire de plus de 10” (250 mm) et pourra être monté sur des surfaces d’une épaisseur allant jusqu’à 1,46” (37 mm). L’enceinte arrière ne dépassera pas les 7,9” (200 mm) au-dessus de la surface de montage. Le haut-parleur ne pèsera pas plus de 5,1 kg (11,24 lbs.).
Le haut-parleur de diffusion de musique/d’appel suspendu sera de type F-2852C de chez TOA.
La barre de couplage pour installation sur plafond suspendu sera de type HY-TB1 de chez TOA.
Potence : HY-AH1 de chez TOA.