Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2852CEN   Q

De luidspreker voor muziek/oproep is een tweeweg bass-reflexbehuizing die geschikt is voor plafondmontage. De lage frequentiecomponent is een conusluidspreker van 16 cm. en de hogetonencomponent is een koepeltweeter van 2,5 cm. De luidspreker is geschikt voor gebruik in ruimten met luchtbehandeling.

De luidspreker is compatibel met luidsprekersystemen met lage en hoge impedantie en bevat een ingebouwde 25/70,7/100 V compensatietransformator. Het voorste klankbord heeft met een schroevendraaier instelbare tapinstellingen van: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W en 1,5 W voor 70,7 V; 7,5 W, 3,7 W, 1,9 W, 0,9 W en 0,2 W voor 25 V; en 60 W, 30 W, 15 W en 3 W voor 100 V; plus instellingen voor 16 ohm en directe 8 ohm-werking. De ingebouwde overbelastingsbeveiliging moet de luidspreker beschermen tegen een te hoog ingangsvermogen.

Het geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m met een ingangsvermogen van 1 W moet 91 dB SPL bedragen. Het nominale vermogen (continu programma) bedraagt 180 W bij 8 ohm, 120 W bij 16 ohm, en 60 W bij gebruik met een 70,7 of 100 V lijnsysteem. De luidspreker heeft een frequentieresponsbereik van 60 Hz tot 20kHz. De richtingsgevoeligheid van de luidspreker moet minder dan Q = 12 zijn voor alle ISO 1/3 octaafbanden tot 4kHz, gemeten in een echovrije halfruimtelijke omgeving met gebruikmaking van 1/3 octaafs roze ruis met bandbegrenzing.

De luidsprekerbehuizing moet van brandbestendig ABS-hars zijn gemaakt. Het achterhuis bestaat uit één stuk staalplaat. De grille bestaat uit witgelakt plaatstaal met een brandwerende ABS-harsafwerking en kan ter plekke worden overgeschilderd. Instructies voor het overspuiten van het rooster worden bij de luidspreker meegeleverd. De luidspreker is uitgerust met een verwijderbare vergrendelingsconnector met twee schroefbare ingangsklemmen en twee overbrugbare schroefbare doorgangsklemmen.

De luidspreker heeft een buitendiameter van maximaal 280 mm, vereist een ronde uitsparing van maximaal 250 mm en kan worden gemonteerd in oppervlakken met een dikte van maximaal 37 mm. De achterbehuizing mag niet meer dan 200 mm boven het montagevlak uitsteken. De luidspreker weegt niet meer dan 5,1 kg.

De luidspreker voor muziek/oproep is TOA model F-2852C.
De tegelbrug voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-TB1.
De ophangbeugel voor verankering is TOA model HY-AH1.