Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120B   EU

Die Sub-Basslautsprechersysteme sollten einen einzigen 30 cm (12) Wandler beinhalten. Der Frequenzgang des Systems darf nicht mehr als +/-3 dB von 40 Hz bis 1,2 kHz, gemessen auf der Achse, variieren. Der Lautsprecher sollte einen Schalldruckpegel (SPL) von 90 dB auf der Achse bei 1 Meter Höhe und einer Leistungsaufnahme von 1 Watt erzeugen und in der Lage sein, 600 Watt Dauerleistung zu erzeugen und eine Nennimpedanz von 8 Ohm aufzuweisen.
Das Lautsprechergehäuse sollte rechteckig sein und eine Sperrholzkonstruktion mit perforiertem Loch-Frontgitter aus Stahl aufweisen. Die Oberfläche ist Schwarz.
Die Eingangsanschlüsse sind Neutrik NL4 MP und zwei M4-Klemmleisten.