Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120B   EU

De subbasluidsprekersystemen zijn voorzien van één enkele 30 cm (12) transducer. De systeemfrequentierespons mag niet meer dan +/-3 dB variëren van 40 Hz tot 1,2 kHz gemeten op de as. De luidspreker moet een geluidsdrukniveau (SPL) van 90 dB op een as op 1 meter hoogte met een opgenomen vermogen van 1 watt produceren en moet 600 watt continu vermogen en een nominale impedantie van 8 Ohm kunnen produceren.
De luidsprekerbehuizing heeft een rechthoekige vorm en is gemaakt van multiplex met een geperforeerd rooster aan de voorzijde en een ponsnetconstructie van geperforeerd staal. Het wordt in het zwart afgewerkt.
De ingangsaansluitingen moeten bestaan uit Neutrik NL4 MP en twee M4-klemmenstroken.