Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120W   EU

Los sistemas de altavoces de subgraves deben incorporar un solo transductor de 30 cm (12"). La respuesta de frecuencia del sistema no debe variar más de +/-3 dB de 40 Hz a 1,2 kHz medida en el eje. El altavoz deberá producir un nivel de presión sonora (SPL) de 90 dB en el eje a 1 metro con una potencia de entrada de 1 vatio, y deberá ser capaz de producir 600 vatios de potencia continua y tener una impedancia nominal de 8 ohmios.
La caja del altavoz será de forma rectangular y tendrá una construcción de madera contrachapada con rejilla frontal perforada de acero de red perforada. Estará acabado en blanco.
Los conectores de entrada serán Neutrik NL4 MP y dos regletas de bornes M4.