Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120W   EU

Les systèmes de haut-parleurs sub bass doivent incorporer un seul transducteur de 30 cm (12 ")  La réponse en fréquence du système ne doit pas varier de plus de +/- 3 dB de 40 Hz à 1,2 kHz mesurée sur l'axe Le haut-parleur doit  produire un niveau de pression acoustique ) de 90 dB sur l'axe à 1 mètre avec une puissance absorbée de 1 watt, et doit être capable de produire 600 watts de puissance continue et avoir une impédance nominale de 8 ohms. L'enceinte du haut-parleur doit avoir une forme rectangulaire et être faite d'une construction en contreplaqué avec une grille avant perforée en acier perforé. Il doit être fini en blanc. Les connecteurs d'entrée doivent être Neutrik NL4 MP et deux barrettes de connexion M4