Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120W   EU

De subbasluidsprekersystemen zijn voorzien van één enkele 30 cm (12) transducer. De systeemfrequentierespons mag niet meer dan +/-3 dB variëren van 40 Hz tot 1,2 kHz gemeten op de as. De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 90 dB op een as op 1 meter met een stroomingang van 1 Watt, kan 600 watt continu vermogen produceren en heeft een nominale impedantie van 8 Ohm.
De luidsprekerbehuizing heeft een rechthoekige vorm en is gemaakt van multiplex met een geperforeerd rooster aan de voorzijde en een ponsnetconstructie van geperforeerd staal. Afwerking in het wit.
De ingangsaansluitingen moeten bestaan uit Neutrik NL4 MP en twee M4-klemmenstroken.