Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120W   EU

Systemy głośników basowych powinny zawierać pojedynczy przetwornik o średnicy 30 cm (12). Reakcja systemu na częstotliwość zmienia się nie więcej niż +/-3 dB w zakresie od 40 Hz do 1,2 kHz mierzone na osi. Głośnik powinien wytwarzać poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 90 dB na osi w odległości 1 metra od wejścia mocy 1 W oraz powinien być zdolny do wytwarzania 600 W mocy ciągłej i posiadać impedancję nominalną 8 Ohm.
Obudowa głośnika powinna mieć kształt prostokąta i być wykonana ze sklejki z perforowaną kratką przednią z siatki dziurkowanej. Jest on wykończony na biało.
Złącza wejściowe to Neutrik NL4 MP i dwie listwy zaciskowe M4.