Product program / Loudspeaker / Subwoofer

FB-120W   EU

Системы низкочастотных динамиков должны включать в себя один 30 см (12) излучатель. Частотная характеристика системы должна изменяться не более чем на +/-3 дБ от 40 Гц до 1,2 кГц, измеренных по оси. Уровень звукового давления (SPL) должен составлять 90 дБ по оси на 1 метр при входной мощности 1 Вт, и должен быть способен производить 600 Вт постоянной мощности и иметь номинальное сопротивление 8 Ом.
Корпус громкоговорителя должен быть прямоугольной формы и иметь фанерную конструкцию с перфорированной решеткой из перфорированной стали. Она должна быть отделана белым цветом.
Входными разъемами должны быть клеммники Neutrik NL4 MP и две клеммные колодки M4.