Product program / Loudspeaker / Garden

GS-302    EU

Der Lautsprecher soll ein kompakter Gartenlautsprecher sein, der sich ideal für Durchsagen und Hintergrundmusik eignet, die an Orten wie Gärten, Themenparks und Erholungseinrichtungen übertragen wird. Das korrosionsbeständige Material ist an die Außenseite des Lautsprechers angebracht, sodass ein längerer Einsatz des Lautsprechers in einer wassergespritzten Umgebung gewährleistet ist. Der Lautsprecher muss IEC IP-X4 entsprechen. Das Erscheinungsbild des Gartenlautsprechers ist so gestaltet, dass er sich in die Umgebung einfügt.
&gt;Der Lautsprecher soll einen 12 cm starken, spritzwassergeschützten Konustreiber und einen eingebauten 100V-Transformator  mit 30W-, 15W-, 10W-, 5W- und 3W-Abgriffen enthalten. Der Kennschalldruckpegel soll 87 dB SPL (1 W / 1 m) und der Frequenzgang 100 bis 8 kHz betragen. Der Lautsprecher muss im Temperaturbereich von -10°C bis +50°C (14°F bis +140°F) betrieben werden können. 
&gt; Der spritzwassergeschützte Gartenlautsprecher ist TOA Modell GS-302.