Product program / Loudspeaker / Garden

GS-302    EU

El orador será un orador de jardín compacto ideal para la transmisión de música ambiente en lugares como jardines, parques temáticos e instalaciones de resorts. El material resistente a la corrosión está adaptado al exterior del altavoz, lo que garantiza un uso prolongado del altavoz en un entorno salpicado de agua. El altavoz debe cumplir con la norma IEC IP-X4. El aspecto del altavoz de jardín está diseñado para que se incorpore al entorno circundante.

El altavoz debe incluir un controlador de cono a prueba de salpicaduras de 12 cm y un transformador de adaptación de línea de 100 V incorporado con tomas de 30 W, 15 W, 10 W, 5 W y 3 W. La sensibilidad será de 87 dB SPL (1 W / 1 m) y la respuesta en frecuencia será de 100 a 8k Hz. El altavoz deberá poder utilizarse en el rango de temperatura de -10°C a +50°C (14° F a +140° F).

El altavoz de jardín resistente a salpicaduras será el modelo TOA GS-302.