Product program / Loudspeaker / Wall

H-1       EU

Lautsprecher im eleganten Softline-Design, passend in moderne Architektur. Unauffällig durch geringe Baugröße und anpassungsfähig durch horizontalen oder vertikalen halbversenkten Einbau in Wand oder Decke. Lautsprecher im Montagerahmen um ±45° drehbar zur optimalen Ausrichtung der Schallabstrahlung, dabei ist die Ausrichtung von außen optisch nicht wahrnehmbar und deshalb unauffällig, um die Architektur optisch nicht zu stören. Durch bündigen Einbau Eliminierung von Kammfiltereffekten.2-Wege-System mit länglichem Tieftöner mit Neodym-Magnet mit langem linearen Hub und „balanced dome“ -Kalottenhochtöner mit Ferrofluid für hochwertige und impulsgetreue Wiedergabe. Hochwertige Frequenzweiche mit 18 dB/Oktave Flankensteilheit zur Minimierung von Kammfiltereffekten bei der Übergangsfrequenz. Eingebauter selbstheilender Überlastungsschutz, um nach Ansprechen den normalen Betriebszustand automatisch wieder herzustellen.Hochwertiger Schraubklemmenstecker, konstruiert für die Kabelweiterverlegung (2 Adernpaare) und einfaches Aufstecken auf den Lautsprecher.Anpassung an niederohmige und hochohmige (100V, 70V) Leitungsnetze für den universellen Einsatz.Gehäuse aus ABS, selbstverlöschend nach UL94 V-0, und Frontblende aus Metalllochgitter, beide lackierfähig.
  Belastbarkeit: 90W (bei 4 Ohm)
Belastbarkeit mit Übertrager: 12W
Übertragungsbereich: 150 Hz - 20 kHz
Impedanz: 4 Ohm, 16 Ohm
Leistungsanpassung 100V: 12W/6W/3W
Leistungsanpassung 70V: 12W/6W/3W/1,5W
Abmessungen (B x H x T): 312 x 126 x 90 mm
Gewicht: 1,5 kg
Fabrikat: TOA
Typ: H-1