Product program / Loudspeaker / Wall

H-1       EU

Громкоговоритель должен быть двухсторонним, с герметичным корпусом, подходящим для настенного или потолочного монтажа, с внешним видом, который эстетически приятен и хорошо сочетается с окружающей его архитектурой зданий и светильниками. Громкоговорители, требующие видимых внешних монтажных кронштейнов, неприемлемы. В громкоговорителе должны использоваться высококачественные компоненты. Высокочастотная составляющая должна быть 2,5 см (1 дюйм) сбалансированной ВЧ головкой купольного типа с феррожидкостным охлаждением для высокой шумовой мощности. Низкочастотная составляющая должна быть 7,6 x 5 см (3 x 2 дюйма) НЧ головкой с неодимовым магнитом конусного типа для улучшения низкочастотной характеристики (отклика). Динамик должен использовать высококачественную внутреннюю пассивную схему разделительного фильтра с оптимизированными фильтрами ската и частотой разделительного фильтра 5 кГц. Громкоговоритель должен иметь плавную частотную характеристику (отклик) от 120 до 20 кГц. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенной входной мощности 1 Вт должен составлять 85 дБ УЗД. Номинальная шумовая мощность (непрерывная программа) должна составлять 90 Вт (4 Ом) и 12 Вт с соответствующим трансформатором. Громкоговоритель должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким импедансом и должен включать встроенный соответствующий преобразователь 70,7/100 В со следующими настройками отвода: 12 Вт, 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт (70,7 В) и 12 Вт, 6 Вт, 3 Вт (100 В). Динамик также должен иметь настраиваемые значения импеданса 4 Ом и 16 Ом. Громкоговоритель должен включать съемный разъем клеммного блока, тип винтовой клеммы с петлевыми окончаниями и быть способным принимать AWG #14–#24. Внутренняя цепь защиты должна предотвращать повреждение компонентов в условиях перегрузки. После активации цепь должна уменьшать входной сигнал и автоматически сбрасываться приблизительно через тридцать секунд после снятия условия перегрузки. Материал решетки громкоговорителя должен быть выполнен из листовой стали белой покраски. Отделка громкоговорителя должна быть изготовлена из огнестойкого АБС-пластика белой покраски. Рама решетки громкоговорителя должна быть изготовлена из огнестойкого АБС-пластика белой покраски. Размеры должны составлять 312 x 126 x 90 мм (12,28 x 4,96 x 3,54 дюймов). Динамик должен весить 1,5 кг (1,5 кг.).
Модель громкоговорителя - TOA H-1.