Product program / Loudspeaker / Wall

H-2WP     EU

El altavoz debe ser un gabinete sellado de dos vías adecuado para montaje en pared o techo con una apariencia externa que sea estéticamente agradable y que combine bien con la arquitectura y los accesorios del edificio circundante. No se aceptarán los altavoces que requieran soportes de montaje externos visibles. El altavoz debe utilizar componentes de alta calidad. El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula balanceada de 1"; refrigerado por ferrofluido para el manejo de alta potencia; el componente de baja frecuencia será un woofer cónico de 4" con imán de neodimio para mejorar la respuesta de baja frecuencia. El altavoz debe emplear un circuito de crossover pasivo interno de alta calidad con pendientes de filtro optimizadas y una frecuencia de crossover de 5k Hz. El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia suave de 100 a 20k Hz. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con 1 W de potencia de entrada aplicada será de 88 dB SPL. La potencia nominal (Programa Continuo) será de 120 W (4 ohmios) y 12 W con transformador de correspondencia. El altavoz deberá ser compatible con sistemas de altavoces de alta y baja impedancia e incluir un transformador de correspondencia de 70,7/100 V incorporado con los siguientes ajustes de toma seleccionables: 12 W, 6 W, 3 W, 1,5 W (70,7 V) y 12 W, 6 W, 3 W (100 V). El altavoz también debe tener ajustes de impedancia seleccionables de 4 ohmios y 16 ohmios. El altavoz debe incluir un conector de bloque de terminales extraíble, tipo terminal de tornillo, con terminaciones en bucle y aceptar AWG #14 - #24. Un circuito interno de protección deberá evitar daños a los componentes en caso de sobrecarga. Una vez activado, el circuito reducirá la señal de entrada y se reajustará automáticamente después de aproximadamente treinta segundos una vez que se haya eliminado la condición de sobrecarga. El material de la rejilla del altavoz debe ser de chapa de acero (H-2) / acero inoxidable (H-2WP) con un acabado blanco pintable. El marco de la rejilla del altavoz debe ser de resina ABS resistente al fuego (H-2) / resina AES (H-2WP) con un acabado blanco pintable. Las dimensiones deben ser 10,55" x 4,37" (268 x 111 mm). El altavoz debe pesar 4,63 lbs. (2,1 kg).

El altavoz debe ser modelo TOA H-2 / H-2WP.