Product program / Loudspeaker / Wall

H-2       EU

Lautsprecher im eleganten Softline-Design, passend in moderne Architektur. Für die Montage auf Wand oder Decke. Abstrahlrichtung um 360° drehbar zur optimalen Ausrichtung der Schallabstrahlung, dabei ist die Ausrichtung von außen optisch nicht wahrnehmbar und deshalb unauffällig, um die Architektur optisch nicht zu stören. Durch sehr geringen Abstand zwischen Lautsprecher und Begrenzungsfläche Eliminierung von Kammfiltereffekten.2-Wege-System mit 10-cm Tieftöner mit Neodym-Magnet und langem linearen Hub und „balanced dome“ -Kalottenhochtöner mit Ferrofluid für hochwertige und impulsgetreue Wiedergabe. Hochwertige Frequenzweiche mit 18 dB/Oktave Flankensteilheit zur Minimierung von Kammfiltereffekten bei der Übergangsfrequenz. Eingebauter selbstheilender Überlastungsschutz, um nach Ansprechen den normalen Betriebszustand automatisch wieder herzustellen.Hochwertiger Schraubklemmenstecker, konstruiert für die Kabelweiterverlegung (2 Adernpaare) und einfaches Aufstecken auf den Lautsprecher.Anpassung an niederohmige und hochohmige (100V, 70V) Leitungsnetze für den universellen Einsatz.Gehäuse aus ABS, selbstverlöschend nach UL94 V-0, und Frontblende aus Metalllochgitter, beide lackierfähig.