Product program / Loudspeaker / Wall

H-2       EU

Громкоговоритель должен быть двухсторонним, с герметичным корпусом, подходящим для настенного или потолочного монтажа, с внешним видом, который эстетически приятен и хорошо сочетается с окружающей его архитектурой зданий и светильниками. Громкоговорители, требующие видимых внешних монтажных кронштейнов, неприемлемы. В громкоговорителе должны использоваться высококачественные компоненты. Высокочастотная составляющая должна быть 2,5 см (1 дюйм) сбалансированной ВЧ головкой купольного типа с феррожидкостным охлаждением для высокой шумовой мощности. Низкочастотная составляющая должна быть 10,16 см (4 дюйма) НЧ головкой с неодимовым магнитом конусного типа для улучшения низкочастотной характеристики (отклика). Динамик должен использовать высококачественную внутреннюю пассивную схему разделительного фильтра с оптимизированными фильтрами ската и частотой разделительного фильтра 5 кГц. Громкоговоритель должен иметь плавную частотную характеристику (отклик) от 100 до 20 кГц. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенной входной мощности 1 Вт должен составлять 88 дБ УЗД. Номинальная шумовая мощность (непрерывная программа) должна составлять 120 Вт (4 Ом) и 12 Вт с соответствующим трансформатором. Громкоговоритель должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким импедансом и должен включать встроенный соответствующий преобразователь 70,7/100 В со следующими настройками отвода: 12 Вт, 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт (70,7 В) и 12 Вт, 6 Вт, 3 Вт (100 В). Динамик также должен иметь настраиваемые значения импеданса 4 Ом и 16 Ом. Громкоговоритель должен включать съемный разъем клеммного блока, тип винтовой клеммы с петлевыми окончаниями и быть способным принимать AWG #14–#24. Внутренняя цепь защиты должна предотвращать повреждение компонентов в условиях перегрузки. После активации цепь должна уменьшать входной сигнал и автоматически сбрасываться приблизительно через тридцать секунд после снятия условия перегрузки. Материал решетки громкоговорителя должен быть выполнен из листовой стали (H-2)/нержавеющей стали (H-2WP) белой покраски. Рама решетки громкоговорителя должна быть изготовлена из огнестойкого АБС-пластика (H-2)/полимера AES (H-2WP) белой покраски. Размеры должны составлять 268 x 111 мм (10,55 x 4,37 дюймов). Громкоговоритель должен весить 2,1 кг (4,63 фунта).
Модель громкоговорителя - TOA H-2/H-2WP.