Product program / Loudspeaker / Wall

H-3WP     EU

Urządzenie będzie dwudrożnym głośnikiem naściennym przystosowanym do montażu w warunkach zewnętrznych. Obudowa głośnika zaprojektowana będzie w sposób, umożlwiając jego proste wkopmonowanie w architekturę nowoczesnych wnętrz. Zestaw wykonany będzie w oparciu o wysokiej jakości przetworniki z magnesami neodymowymi. W roli przetwornika wysokotonowego występować będzie tweeter kopułkowy o średnicy 1 cala. Jako przetworniki niskotonowe zastosowane będą dwa głośniki stożkowe o średnicy 4 cali. Zestaw wyposażony będzie we wbudowany transformator mocy, który udostępniać będzie odczepy: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W (70V) oraz 30W, 15W, 7.5W (100V). Będzie istniała możliwość zasilania zestawu w technice niskoimpedancyjnej (8/16 Ohm). Zestaw będzie się cechować efektywnością 89 dB SPL (1W/1m). Moc znamionowa urządzenia będzie nie mniejsza niż 150W (8 Ohm). Zestaw cechować się będzie pasmem przenoszenia w zakresie od 100 Hz do 20 kHz. Urządzenie będzie wyposażone w pasywną zwrotnicę głośnikową o częstotliwości podziału 4 kHz. Przyłącze linii głośnikowych będzie zrealizowane w postaci kostki wypinanej, kompatybilnej z przewodami grubości AWG#14-#24. Urządzenie będzie wyposażone w układ zabezpieczający element wysokotonowy przed przeciążeniem. Zestaw wykonany będzie z tworzywa ABS UL-V0. Maskownica głośnikowa wykonana będzie ze stali nierdzewnej.