Product program / Loudspeaker / Wall

H-3WP     EU

Громкоговоритель должен иметь двухсторонний, герметичный корпус, подходящий для настенного монтажа. Громкоговоритель должен иметь внешний вид, который визуально приятен и хорошо сочетается с окружающей архитектурой зданий и светильниками. Громкоговорители, требующие видимых внешних монтажных кронштейнов, неприемлемы. Громкоговоритель должен использовать высококачественные компоненты с неодимовыми магнитами для обеспечения высокой шумовой мощности. Высокочастотный компонент должен быть 2,54 см (1 дюйм) ВЧ динамиком купольного типа, а низкочастотные компоненты должны быть двойными 10,16 см (4 дюйма) НЧ динамиками конусного типа. Громкоговоритель должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким импедансом и должен включать встроенный соответствующий преобразователь 70,7/100 В со следующими выбираемыми настройками отвода: 30 Вт, 15 Вт, 7.5 Вт, 3,75 Вт (70,7 В) и 30 Вт, 15 Вт, 7.5 Вт (100 В). Громкоговоритель также должен иметь настраиваемые значения импеданса 8 Ом и 16 Ом. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенной входной мощности 1 Вт должен составлять 89 дБ УЗД. Номинальная шумовая мощность (непрерывная программа) должна составлять 150 Вт при 8 Ом и 30 Вт при 16 Ом или такая, как у соответствующего трансформатора. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) от 100 до 20 кГц. Динамик должен использовать высококачественную внутреннюю пассивную схему разделительного фильтра (кроссовера) с частотой кроссовера 4 кГц с оптимизированными фильтрами ската –12 дБ на октаву фильтра низких частот и –18 на октаву фильтра высоких частот. Громкоговоритель должен включать съемный разъем клеммного блока, тип винтовой клеммы с петлевыми окончаниями и быть способным принимать AWG #14–#24. Внутренняя цепь защиты должна предотвращать повреждения высокочастотных компонентов в условиях перегрузки. После активации цепь должна уменьшать входной сигнал и автоматически сбрасываться через приблизительно десять секунд после снятия условия перегрузки. Материал решетки громкоговорителя должен быть выполнен из листовой стали (H-3)/нержавеющей стали (H-3WP) белой покраски. Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из огнестойкого АБС-пластика с рейтингом UL94:V-0. Размеры должны быть 295 x 318 x 129 мм (11,6 x 12,5 x 5,1 дюймов), а вес должен составлять 3,3 кг (7,3 фунта).
Модель громкоговорителя - TOA H-3/H-3WP.