Product program / Loudspeaker / Wall

H-3       EU

Lautsprecher im eleganten Softline-Design, passend in moderne Architektur. Für die Montage auf Wand. Vertikal gerichtete Abstrahlung mit horizontalem Abstrahlwinkel vom von 180&deg; zur Verteilung des Schalls mit fast rechteckförmiger Überdeckung. Durch sehr geringen Abstand zwischen Lautsprecher und Begrenzungsfläche Eliminierung von Kammfiltereffekten.2-Wege-System mit zwei 10-cm Tieftöner mit Neodym-Magnet und langem linearen Hub und Kalottenhochtöner mit Ferrofluid für hochwertige und impulsgetreue Wiedergabe. Hochwertige Frequenzweiche mit 18 dB/Oktave Flankensteilheit zur Minimierung von Kammfiltereffekten bei der Übergangsfrequenz. Eingebauter selbstheilender Überlastungsschutz, um nach Ansprechen den normalen Betriebszustand automatisch wieder herzustellen.Hochwertiger Schraubklemmenstecker, konstruiert für die Kabelweiterverlegung (2 Adernpaare) und einfaches Aufstecken auf den Lautsprecher.Anpassung an niederohmige und hochohmige (100V, 70V) Leitungsnetze für den universellen Einsatz.Gehäuse aus ABS, selbstverlöschend nach UL94 V-0, und Frontblende aus Metalllochgitter, beide lackierfähig.
  Belastbarkeit: 150W (bei 8 Ohm)
Belastbarkeit 30W (bei 16 Ohm, 70/100V)
Übertragungsbereich: 50 Hz - 20 kHz
Impedanz: 8 Ohm, 16 Ohm
Leistungsanpassung 100V: 30W/15W/7,5W
Leistungsanpassung 70V: 30W/15W/7,5W/3,75W
Abmessungen (B x H x T): 295 x 318 x 129 mm  
  Fabrikat: TOA
Typ: H-3