Product program / Loudspeaker / Wall

H-3       EU

El altavoz debe ser un gabinete sellado de dos vías apto para ser montado en la pared. El altavoz debe tener una apariencia externa que sea visualmente agradable y que se integre bien con la arquitectura y los accesorios del edificio circundante. No se aceptarán los altavoces que requieran soportes de montaje externos visibles. El altavoz debe utilizar componentes de alta calidad con imanes de neodimio para un manejo de alta potencia. El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula de 1" y los componentes de baja frecuencia serán woofers cónicos dobles de 4". El altavoz será compatible con sistemas de altavoces de alta y baja impedancia e incluirá un transformador de correspondencia de 70,7/100 V incorporado con los siguientes ajustes de derivación seleccionables: 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,75 W (70,7 V) y 30 W, 15 W, 7,5 W (100 V). El altavoz también debe tener ajustes de impedancia seleccionables de 8 ohmios y 16 ohmios. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con 1 W de potencia de entrada aplicada será de 89 dB SPL. La potencia nominal (Programa Continuo) será de 150 W a 8 ohmios y de 30 W a 16 ohmios o con transformador de correspondencia. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 100 a 20k Hz. El altavoz debe emplear un circuito de crossover pasivo interno de alta calidad con una frecuencia de crossover de 4k Hz con pendientes de filtro optimizadas de -12 dB por octava de filtro de paso bajo y -18 dB por octava de filtro de paso alto. El altavoz debe incluir un conector de bloque de terminales extraíble, tipo terminal de tornillo, con terminaciones en bucle y aceptar AWG #14 - #24. Un circuito de protección interno evitará que se dañe el componente de alta frecuencia en caso de sobrecarga. Una vez activado, el circuito reducirá la señal de entrada y se reajustará automáticamente después de aproximadamente diez segundos una vez que se haya eliminado la condición de sobrecarga. El material de la rejilla del altavoz debe ser de chapa de acero laminada (H-3) / acero inoxidable (H-3WP) con un acabado blanco pintable. La caja del altavoz debe ser de resina ABS resistente al fuego con clasificación UL94:V-0. Las dimensiones deben ser 11,6" x 12,5" x 5,1" (295 x 318 x 129 mm) y el peso de 7,3 lbs. (3,3 kg).

El altavoz debe ser modelo TOA H-3 / H-3WP.