Product program / Loudspeaker / Wall

H-3       EU

Le haut-parleur sera doté d’une enceinte scellée deux voies, adaptée à un montage mural. Le haut-parleur sera doté d’un design esthétique et se fondra de façon optimale dans l’architecture et le mobilier environnants. Les haut-parleurs nécessitant des supports de montage externes visibles ne seront pas acceptés. Le haut-parleur utilisera des composants de grande qualité avec des aimants néodyme pour une grande puissance admissible. Le composant haute fréquence sera un tweeter à dôme 1 et les composants basse fréquence seront des boomers coniques doubles 4. Le haut-parleur sera compatible avec des systèmes de haut-parleur basse et haute impédance et inclura un transformateur adapté à la gamme intégré 70,7/100 V avec les réglages de puissance sélectionnables suivants : 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,75 W (70,7 V) et 30 W, 15 W, 7,5 W (100 V). Le haut-parleur sera également doté de réglages d’impédance sélectionnables de 8 ohms et 16 ohms. Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 89 dB SPL. La puissance nominale admissible (programme continu) sera de 150 W à 8 ohms, et 30 W à 16 ohms ou avec transformateur adapté à la gamme. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 100 Hz à 20 kHz. Le haut-parleur utilisera un circuit crossover passif interne de grande qualité avec une fréquence de recouvrement de 4 kHz et des pentes de filtre optimisées de -12 dB par octave sur le filtre passe-bas et de -18 dB par octave sur le filtre passe-haut. Le haut-parleur inclura un connecteur de bornier amovible, de type borne à vis, avec terminaisons en boucle et acceptera des valeurs AWG comprises entre #14 - #24. Un circuit de protection interne permettra d’éviter tout dommage au niveau du composant haute fréquence en situation de surcharge. Une fois activé, le circuit réduira le signal d’entrée et redémarrera automatiquement après environ 10 secondes, une fois que la situation de surcharge aura pris fin. La grille du haut-parleur sera en tôle d’acier (H-3) / acier inoxydable (H-3WP) avec une finition blanche pouvant être peinte. L’enceinte du haut-parleur sera en ABS résistant au feu avec une classe d’inflammabilité UL94:V-0. Les dimensions seront de 11,6” x 12,5” x 5,1” (295 x 318 x 129 mm) et le poids de 7,3 lbs. (3,3 kg).
Le haut-parleur sera de type H-3 / H-3WP de chez TOA.