Product program / Loudspeaker / Subwoofer

HB-1      EU

El subwoofer debe ser una caja sintonizada y con puerto con diseño de filtro pasabanda acústico. El gabinete debe ser compacto y adecuado para instalación empotrada en un espacio de 360 x 480 mm (14,17" x 18,9") y ocupar una profundidad máxima de 103 mm (4,1") incluyendo el espesor del tablero. El componente del&nbsp; altavoz debe tener un diámetro de 8" (20 cm) con imán de ferrita, marco de goma e impedancia nominal de 8 ohmios. La potencia nominal de funcionamiento de 40 a 200 Hz (-10 dB) será de 240 W en el programa continuo y 80 W en el ruido rosa continuo. La respuesta en frecuencia será de 45 - 200 Hz (-10 dB, 1/2 espacio). El nivel de presión acústica de salida será de 91 dB SPL (medio espacio) a una distancia de 1 m con una W de potencia de entrada aplicada. La carcasa del subwoofer debe ser de chapa de acero con un acabado de pintura negra. El marco de la parrilla debe estar construido de resina ABS resistente al fuego con un acabado blanco listo para pintar. El soporte de montaje será de acero de alta resistencia. El conector de entrada será un bloque de terminales extraíble con terminales de tornillo que permiten dos pares de cables de altavoz para las terminaciones de entrada y de paso de bucle. Un módulo opcional de filtro de paso bajo deberá estar disponible para la ecualización del sistema. Deberá haber disponible un transformador de adaptación opcional para conectar el subwoofer a un sistema de altavoces distribuido. El transformador se montará dentro de la caja del subwoofer con tomas de potencia seleccionables de 60 W, 30 W, 15 W y 7,5 W en una línea de 70,7 V y 60 W, 30 W y 15 W en una línea de 100 V. Las dimensiones (ancho x alto x fondo) deben ser 16,93" x 21,42" x 5,32" (430 x 544 x 135 mm) y el peso debe ser 24,25 lbs. (11 kg).

El subwoofer será el modelo TOA HB-1.
El transformador de correspondencia debe ser TOA modelo MT-S0601.