Product program / Loudspeaker / Subwoofer

HB-1      EU

Urządzenie będzie subwooferem w obudowie typu acoustic bandpass filter, o kompaktowych rozmiarach i możliwości montażu w ścianie. Maksymalna głębokość montażu będzie nie większa niż 4,1''. Przetwornik niskotonowy będzie miał średnicę 20cm, impedancję znamionową 8 Ohm i będzie zrealizowany z użyciem magnesu ferrytowego. Przetwornik będzie zlicowany z obudową przy pomocy gumowej otoczki. Urządzenie będzie się cechowało pasmem przenoszenia w zakresie od 45 do 200 Hz (-10dB, przestrzeń półotwarta) oraz mocą znamionową 240W (program ciągły). Efektywność zestawu będzie niemniejsza niż 91 dB SPL w odległości 1m, przy obciążeniu 1W. Obudowa subwoofera będzie wykonana ze stali malowanej na czarno. Front zestawu przesłonięty będzie białą maksownicą z tworzywa ABS. Uchwyt montażowy wykonany będzie ze stali. Przyłącze audio głośnika zrealizowane będzie przy pomocy wypinanej kostki. Zestaw będzie wyposażony w filtr dolnoprzepustowy umożliwiający zmianę jego barwy. Będzie również istaniała możliwość wyposażenia w dedykwany transforamtor, który umożliwi zasilanie do w technice wysokonapięciowej. Transformator będzie udostępniał odczepy: 60W, 30W, 15W, oraz 7.5W (przy napięciu 70V) oraz 60W, 30W, 15W (100V).