Product program / Loudspeaker / Subwoofer

HB-1      EU

Низкочастотный динамик должен иметь налаженный корпус с отверстиями и акустический полосовой фильтр. Корпус должен быть компактным и подходящим для установки скрытого монтажа в пространстве 360 x 480 мм (14,17 x 18,9 дюймов) и занимать максимальную глубину 103 мм (4,1 дюйма), включая толщину доски. Компонент громкоговорителя должен быть диаметром 20 см (8 дюймов) с ферритовым магнитом, также должен иметь резиновый уплотнитель и номинальный импеданс 8 Ом. Номинальная шумовая мощность от 40 до 200 Гц (–10 дБ) должна составлять 240 Вт непрерывной программы и 80 Вт непрерывного розового шума. Частотная характеристика должна находиться в диапазоне 45 - 200 Гц (–10 дБ, 1/2 пространства). Уровень выходного звукового давления должен составлять 91 дБ УЗД (полупространство) на расстоянии 1 м при использовании одного Вт входной мощности. Корпус низкочастотного громкоговорителя должен быть из выполнен стальной пластины черной покраски. Рамка решетки должна быть изготовлена из огнестойкого АБС-пластика белой покраски. Монтажный кронштейн должен иметь стальную конструкцию повышенной прочности. Входным разъемом должен быть съемный клеммный блок с винтовыми клеммами, позволяющими двум парам кабелей динамиков вход и заделки сквозных каналов. Для выравнивания системы должен быть доступен дополнительный фильтр нижних частот. Для подключения низкочастотного громкоговорителя к распределенной акустической системе должен быть доступен дополнительный соответствующий преобразователь. Преобразователь должен монтироваться внутри корпуса низкочастотного громкоговорителя с выбираемыми отводами мощности 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт и 7,5 Вт на линии 70,7 В и 60 Вт, 30 Вт и 15 Вт на линии 100 В. Размеры (Ш x В x Г) должны быть 430 x 544 x 135 мм (16,93 x 21,42 x 5,32 дюймов), а вес должен составлять 11 кг (24,25 фунтов).
Модель низкочастотного громкоговорителя - TOA HB-1.
Соответствующим преобразователем должна быть модель TOA MT-S0601.