Product program / Loudspeaker / Box

HS-1200BT

Koaxialer Array 2-Wege Lautsprecher, kontrollierter Abstrahlbereich durch koaxiales Array bestehend aus 6 Hochtönern, niederohmig und hochohmig betreibbar.&nbsp;Leichtes schlagfestes geschlossenes Polypropylen Gehäuse mit rückseitiger Schräge zur wahlweisen Aufstellung als Bodenmonitor.&nbsp;Zwei Speakon-Anschlüsse und ein Schraubklemmen-anschluss. Umfangreiches optionales Zubehör zur Wand-/Decken- und Stativ-Montage.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3.
  Übertragungsbereich: 70 Hz - 20 kHz
Belastbarkeit: 300 Watt
Impedanz (niederohmig): 8 Ohm
Leistungsanpassung 100V: 60/30/15 Watt
Leistungsanpassung 70V: 60/30/15/7,5 Watt
Abstrahlwinkel: 90&deg; x 40&deg;
Schalldruck (1W,1m): 97 dB
Bestückung: 1 x 12“ Konustieftöner,&nbsp;6 x BDT Hochtöner
Farbe: schwarz
Ausführung: Polypropylen geschäumt
Abmessungen (B x H x T): 361 x 448 x 320 mm
Gewicht: 10 kg  
  Fabrikat: TOA
Typ: HS-1200BT