Product program / Loudspeaker / Box

HS-1200WT

Le haut-parleur sera un haut-parleur à deux voies à enceinte scellée en polypropylène et grille frontale de protection en tôle d’acier perforée traitée en surface. Le haut-parleur sera compatible avec les systèmes de haut-parleur basse et haute impédance et intègrera un transformateur correspondant de 100 V. Le panneau arrière possèdera des branchements réglables par tournevis : 60 W, 30 W, 15 W et 8 ohms. L’entrée nominale sera de 60 W, le bruit rose continu sera de 100 W à 8 ohms et le programme continu sera de 300 W à 8 ohms. Le haut-parleur sera doté d’un woofer de 30 cm et d’une série de 6 tweeters à dôme symétrique offrant une dispersion sur 90&deg; x 40&deg;. La réponse en fréquence sera comprise entre 70 Hz et 20 kHz, avec un recouvrement à 3 kHz. La sensibilité nominale sera de 97 dB (1 W, 1 m). Le système de haut-parleur sera conçu pour les installations fixes et mobiles et pourra aisément être transporté grâce à la poignée disponible en accessoire. Son circuit intégré de protection contre la surcharge pour le tweeter interrompra le signal en cas de réception d’un signal d’entrée excessif. Les branchements d’entrée se feront via un connecteur Speakon ou une borne à vis.
Le système de haut-parleur pèsera 10 kg et aura des dimensions de 361 (L) x 448 (H) x 320 (P) mm. La plage de température de fonctionnement s’étendra de -10 &deg;C à +50 &deg;C. Les haut-parleurs seront aisément installés en position verticale ou horizontale, grâce à un large éventail de supports disponibles en option.
Le système de haut-parleur à deux voies sera un modèle TOA HS-1200BT/HS-1200WT ou un équivalent homologué.
Le support de montage mural/au plafond sera le modèle TOA HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW.
Le support de montage au plafond utilisé avec le modèle HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW sera le modèle TOA HY-C0801/HY-C0801W.
Le support de montage mural utilisé avec le modèle HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW sera le modèle TOA HY-W0801/HY-W0801W.